Fiches réussies
Document fabriqué pour un atelier de Meridal : les produits, leurs références et leurs valeurs sont inventés. Trois fiches à imiter.
Hublot LED 18 W, 1 500 lm, 4 000 K, IP65
Un hublot pour l'éclairage des parties communes, des caves et des extérieurs abrités. Pour l'installateur : une fixation en deux vis et un bornier sans outil.
	Caractéristique
	Valeur

	Puissance
	18 W

	Flux lumineux
	1 500 lm

	Température de couleur
	4 000 K

	Indice de protection
	IP65

	Résistance aux chocs
	IK08

	Alimentation
	230 V


Usages : couloir de parties communes ; cave ; auvent ; local technique.
Références compatibles : détecteur de présence HUB-DET-01.
Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type A
Un interrupteur différentiel pour protéger les circuits d'un logement ou d'un local. Pour l'installateur : un raccordement par peigne en haut et en bas.
	Caractéristique
	Valeur

	Pôles
	2

	Calibre
	63 A

	Sensibilité
	30 mA

	Type
	A

	Largeur
	2 modules


Usages : tableau d'un logement neuf ; rénovation d'un tableau ; local professionnel.
Références compatibles : peigne d'alimentation PGN-2P-13.
Gaine ICTA 20 mm, couronne de 100 m
Une gaine annelée pour passer les conducteurs dans les cloisons et les dalles. Pour l'installateur : un tire-fil prémonté.
	Caractéristique
	Valeur

	Diamètre extérieur
	20 mm

	Longueur
	100 m

	Tire-fil
	Oui

	Couleur
	Gris


Usages : cloison sèche ; dalle béton ; doublage.
Références compatibles : aucune citée.




